GR
01_System_Analyse

LieberRap wurde mit einem spezifischen Fokus entwickelt: Die Bearbeitung von Rap-Vocals. Rap erfordert eine extreme Stabilität im Mix, ohne dass die Stimme ihre natürliche Textur oder Aggressivität verliert.

Im Gegensatz zu sterilen digitalen Kompressoren basiert dieses Plugin auf einem echten analogen Schaltkreis, den wir Bauteil für Bauteil nachgebaut haben. Es handelt sich um ein JFET-Modell, das nicht nur den Pegel kontrolliert, sondern das Signal aktiv durch harmonische Sättigung und ein komplexes Feedback-Netzwerk formt.

> MODELED BY EAR: Jede Zeitkonstante wurde nach unseren Ohren im Studio Liebermann abgestimmt.
> REAL CIRCUIT: Kein statischer Algorithmus, sondern eine lebendige Emulation.
02_Circuit_Elements
JFET_EMULATION

Simulierter Feldeffekttransistor für organischen Grit und Sättigung.

4X_OVERSAMPLING

Interne Verarbeitung mit vierfacher Abtastrate zur Eliminierung von Alias-Artefakten.

ANALOG_FLOW

Tuned Release für den perfekten Rhythmus zwischen den Wörtern. Modeled by Ear.

03_Signalfluss

## Vorgang: Hardware-Drive

1. INPUT: Schieb das Signal heiß in die Emulation. Der JFET-Schaltkreis reagiert auf den Druck.

2. REDUCTION: Nutze das GR-Meter. Bei Rap-Vocals sind -5dB bis -7dB der Sweetspot.

3. OUTPUT: Hol dir die Power zurück. Der Output-Regler liefert den nötigen Gain-Makeup.

04_Technical_Report

CIRCUIT_MODEL | ANALOG_JFET_FEEDBACK_NETWORK
VIBE_FACTOR | HIGH_NON_LINEAR_SATURATION
TUNING | STUDIO_LIEBERMANN_REFERENCE_EARS
SIGNAL_TYPE | REAL_TIME_COMPONENT_MODELING
OVERSAMPLING | 4X_INTERNAL_OVERSAMPLING
FILTERING | ANTI_ALIASING_ENGINE